| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gefordert ist ein Netzwerkswitch mit 10x 10/100/1000 Mbit-RJ45-Ports und 2x 1Gbit-SFP Ports jeweils für Halbduplex- / Vollduplex-Betriebsmodus.Die ersten acht 10/100/1000 GbE-Ports unterstützen PoE/PoE+ nach IEEE 802.3at (maximal 30 Watt pro Port) mit einem Gesamtbudget von 125 Watt.Der Switch ist voll managebar und arbeitet auf Layer-2 und Layer-3.Die Verwaltung kann über ein Kommandozeileninterface oder den integrierten Webserver erfolgen. Zur Verbindung steht 1 Gb Out-of-Band-Port sowie ein GbE-Port und ein USB-C-Port zur Verfügung.Der Switch bietet einen lüfterlosen Modus bis zur max. Umgebungstemperatur von 25°und eingeschränkter PoE-Verbrauch an. Darüber hinaus kann ein geräuscharmer Modus mit 28dBA bei diesen Werten und Verwendung aller Ports mit bis zu 125W PoE-Gesamtleistung genutzt werden.Der Switch ist vorkonfiguriert für die Nutzung in Q-SYS Q-LAN Audio, Video und Kontroll-Netzwerken im gemeinsamen Betrieb mit AES67 und Dante. Der Switch stellt IGMP-Snooping und IGMP-Querier für Audio und Video Netzwerk-Multicast-Verbindungen zur Verfügung. Ein integrierter DHCP-Server kann optional genutzt werden.Der Netzwerk-Switch muss die geltenden UL/cUL/IEC/CE/ RCM/CCC/GB/YD/BSMI-Sicherheitsanforderungen erfüllen und die FCC/CE/VCCI/RCM/CCC/ISED/BSMI-Emissionsgrenzwerte der Klasse A einhalten. Das Gerät muss RoHS-, WEEE- und REACH-konform sein.Das 1-HE-Gehäuse mit voller Breite soll aus kaltgewalztem Stahl bestehen. Die enthaltene Standard 19" 1U Rack-Montage-Hardware erlaubt, den Netzwerk-Switch mit Ports nach vorne (bündig), Ports nach vorne (versenkt) oder Ports nach hinten zu montieren. Zusätzlich sind an der Vorderseite eine M10-Gewindebohrung für die Klemmbefestigung sowie vier M5-Gewindebohrungen an der Unterseite für die Montage einer 50x100 mm VESA-Platte vorgesehenAnschlüsseGerätefront:1x USB Type-C Buchse (ext.-LED)1x USB-A-Buchse 8x Port und PoE LED4x Port-LED1xPower-LED1xFAN-LED1xPoE-LEDGeräterückseite: 8x RJ45, 10/100/1000 Mbps inkl. PoE+ (max. 125 Watt Gesamtbudget)2x RJ45, 10/100/1000 Mbps2x SFP, 1000Mbps1xRJ45, OoB-Buchse1xRJ45, Console1xUSB-C Buchse1 x 230V IEC (Kaltgerätebuchse)1xPower-Switch1xPower-LED1xFAN-LED1xPoE-LED1xReset-SwitchTechnische Daten:Abmessungen (B x H x T): 440 x 43,2 x 200 mmGewicht: 2,9 kgLeistungsaufnahme: max. 164 WattMax. Wärmeabgabe: 560 BTU/hHersteller: QSCTyp: Q-SYS NS10-125+ |  |  |