a

| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10,1 Zoll Touch Screen-Controller, Wandeinbaugerät10,1 PCAP-Systemtouchpanel (projiziert-kapazitiv) mit Netzwerkanschluss als Wandaufbaugerät. Ausgeführt als vollfarbfähiges LCD-Display mit In-Plane-Switching Technologie, Geräteoberfläche aus entspiegeltem Sicherheitsglas und einer maximalen Auflösung von 1920 x 1200 Bildpunkten sowie seitlich integrierten programmierbaren RGB-LED Statusanzeigen. Ein integrierter Näherungs- und Lichtsensor ermöglicht automatisiertes aufwecken und Helligkeitssteuerung des Touchpanel.Die grafische Benutzeroberfläche kann per Software (Q-SYS-Designer) frei konfiguriert und gestaltet werden.Technische Daten:Leuchtdichte: 380cd/m²Auflösung: 1920 x 1200 PixelFarbtiefe: 24 Bit (True Color)Displaydiagonale: 256 mmSpannungsversorgung: PoE nach IEEE 802.3af, Klasse 4Abmessungen (H x B): 159 x 253 mmGewicht: 0,947 kgFarbe: schwarzIm Lieferumfang enthaltenes Zubehör:Montagehalterung inkl. Montagerahmen für Trockenbauwände.Optionales Zubehör:Tischgehäuse (TSC-710Tt-G3)Hersteller: QSCTyp: TSC-101W-G3 |  |  |