| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 Zoll Touch Screen-Controller, Wandeinbaugerät7" PCAP-Systemtouchpanel (projiziert-kapazitiv) mit Netzwerkanschluss als Wandaufbaugerät. Ausgeführt als vollfarbfähiges LCD-Display mit In-Plane-Switching Technologie, Geräteoberfläche aus entspiegeltem Sicherheitsglas und einer maximalen Auflösung von 1280 x 800 Bildpunkten sowie seitlich integrierten programmierbaren RGB-LED Statusanzeigen.Ein integrierter Näherungs- und Lichtsensor ermöglicht automatisiertes aufwecken und Helligkeitssteuerung des Touchpanel. Die grafische Benutzeroberfläche kann per Software (Q-SYS-Designer) frei konfiguriert und gestaltet werden.Technische Daten:Leuchtdichte: 400cd/m²Auflösung: 1280 x 800 PixelFarbtiefe: 24 Bit (True Color)Displaydiagonale: 178 mmSpannungsversorgung: PoE nach IEEE802.3af, Klasse 3Abmessungen (H x B): 115 x 185 mmGewicht: 0,564 kgFarbe: schwarzIm Lieferumfang enthaltenes Zubehör:Montagehalterung inkl. Montagerahmen für Trockenbauwände.Optionales Zubehör:Tischgehäuse (TSC-710t-G3)Hersteller: QSCTyp: TSC-70W-G3 |  |  |