| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 450 Watt 8 Ohm 2-Wege Hochleistungslautsprechersystem für den Wandaufbau. Bestückt mit 2 x 8“ Papier-Membrane-Tieftöner und drehbarem 1“ CD-Hochtonhorn. Der Lautsprecher kann passiv sowie im Bi-Amp-Modus betrieben werden, die Einstellung erfolgt mittels eines Umschalters auf der Lautsprecherrückseite. Ausgeführt als geschlossenes System mit wetterfestem Polystyrengehäuse. Frontabdeckung aus gelochtem und pulverbeschichtetem Aluminiumblech.Mitgeliefertes Zubehör:- Wandhalterung (C-Bügel)- aufschraubbare Abdeckung für die Lautsprecher- anschlussklemmen mit Kabelverschraubung für die  Zugentlastung- Adapterplatte (inkl. 4 x M4x18mm) für Omnimount Serie 60  HalterungenTechnische Daten:Komponenten: 2 x 8“ Tieftöner, 1“ HochtönerÜbertragungsbereich: 80 Hz - 27,7 kHz (-6 dB) 60 Hz - 29,5 kHz (-10 dB)Belastbarkeit: 450 W (Passiv 8 Ohm, 8 Std. nach IEC) 500 W (LF 8 Ohm, 8 Std. nach IEC) 45 W (HF 8 Ohm, 8 Std. nach IEC)Empfindlichkeit: Passiv 93dB SPL (1W/1m) LF 97dB SPL (1W/1m) HF 104dB SPL (1W/1m)Abstrahlbereich H/V: 90° x 60° drehbar bis 60° x 90°Max. Dauerschallpegel: 120 dB, LF 124 dB, HF 121 dB SPLMax. Schallpegel: 126 dB, LF 130 dB, HF 127 dB SPLNominelle Impedanz: 8 OhmAnschluss: SchraubklemmeAbmessungen: 665 mm Höhe 259 mm Breite 290 mm TiefeGewicht: 12,6 kgFarbe: weiß (RAL 9010) schwarz (RAL 9011)Hersteller: QSCTyp: AD-S282H |  |  |