| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 Watt 8 Ohm 2-Wege Lautsprechersystem mit passiver Frequenzweiche für den Wandaufbau. Bestückt mit 4,5“ wetterfesten Papier-Membrane-Tieftöner und 0,75“ Seidenkalotten-Hochtöner. Der Lautsprecher verfügt über verlustarme 70/100 V Übertrager mit niedriger Sättigung und 8 Ohm-Bypass. DMT (Directivity Matched Transition™) Waveguide gewährleistet einen glatten, ausgewogenen Frequenzgang im gesamten Übergangsbereich. Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform verfügbar. Ausgeführt als geschlossenes System. Frontabdeckung aus gelochtem und pulverbeschichtetem Aluminiumblech. Die Lautsprecherfront besteht aus UV-beständigem Polymer. Der Lautsprecher wird mit einer stabilen X-Mount Halterung montiert und ausgerichtet. Drehschalter für die Leistungsanpassung auf der Lautsprecherrückseite. Entwickelt für den Innen- und Außenbereich. Geschützt gegen Staub und allseitiges Spritzwasser nach IP54.  Geprüft für Salznebel nach MIL-STD-810G Methode 509.5  Geprüft für Feuchtigkeit nach MIL-STD-810G Methode 507.5  Mitgeliefertes Zubehör:  - X-Mount Halterung  - steckbare Euroblock-Schraubklemmen  Technische Daten:  Komponenten: 4,5“ Tieftöner, 0,75“ Hochtöner  Übertragungsbereich: 68 Hz - 20 kHz (-10 dB)  Belastbarkeit: 50 W (8 Ohm)  Empfindlichkeit: 87dB SPL (1W/1m)  Abstrahlbereich: 120° konisch DMT  Max. Dauerschallpegel: 104 dB SPL  Max. Schallpegel: 110 dB SPL  Nominelle Impedanz: 8 Ohm (Übertrager Bypass)  Übertrager: 70 V: 30W, 15W, 7,5W, 3,75W  100 V: 30W, 15W, 7,5W  Anschluss: Schraubklemme  Abmessungen: 261 mm Höhe  161 mm Breite  163 mm Tiefe  Gewicht: 2,9 kg  Farbe: weiß (RAL 9010)  schwarz (RAL 9011)  Hersteller: QSC  Typ: AD-S4T |  |  |